以下配件需适配莱卡RM2235轮转切片机

刀架参数 ：

刀架适用于尺寸 (长x宽x高) 为(80+/-0.05)mmx(8 +0/-0.1)mmx (0.254 +/-0.008)mm 的窄型刀片；

可与刀架底座搭配使用；

可以侧向移动基体；

具有3个停止位置；

更便于有效利用刀片全长红色的折叠护刀器带退刀器。

通用样品夹参数：

带适配器，用于尺寸 39.8 x 28 x 5.8 mm 到 40.9 x 28.8 x 6.2 mm 的 标准包埋盒，可将包埋盒水平或垂直夹入通用样品夹。